Lab 0 记事：

高四位控制每组第二个数字晶体管，低四位控制每组第一个数字晶体管。

0、5、10、15控制第一、第二个数字晶体管。

1、6、11、16控制第三、第四个数字晶体管。

2、7、12、17控制第五、第六个数字晶体管。



